)σ Input JES (

-3 -2 -1 0 1 2 3

Pull Width

0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15

1.2_{/ ndf2χ 0.8456 / 6}

Prob 0.9908 p0 0.008189 ± 1.031

/ ndf

2χ 0.8456 / 6

±