)^2

(GeV/c top Input M

150 160 170 180 190 200 210

Pull Width

0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15

1.2_{/ ndf2χ 13.39 / 12}

Prob 0.341 p0 0.005864 ± 1.027

/ ndf

2χ 13.39 / 12

±