0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

30 60 90 120 150 180 Jet E_T σ/E_T

D0 jet resolution CDF jet resolution, run I calorimeter only CDF jet resolution, new+improved SHW jet resolution